Performances et caractéristiques du Super Guépard














MOTEUR








Jabiru version 2 80 cv


MASSES







masse maxi sans extension




450 kg


masse maxi avec extension 5% (parachute, flotteurs...)




472,5 kg


masse à vide mini sans options




250 kg


masse à vide maxi avec options




284 kg


masse à vide maxi avec extension 5%




306 kg


VITESSES







décrochage

sans volets
masse max
vso
65 km/h




avec volets
masse max
vsof
62 km/h


mini en palier

sans volets
masse max
vs1
70 km/h




avec volets
masse max
vs1f
65 km/h


montée

sans volets


100 km/h




avec volets


100 km/h


approche

sans volets
sans moteur 

90 km/h




avec volets
sans moteur 

80 km/h





avec moteur 

75 km/h


maxi de sortie des volets



vfe
120 km/h


maxi portes ouvertes 




140 km/h


de manoeuvre



va
130 km/h


air turbulent



vno
140 km/h


croisière

économique


145 km/h
à 2 400 tr/min 




normale


170 km/h
à 2 900 tr/min




maxi continue 


190 km/h
à 3 100 tr/min


à ne jamais dépasser
(vitesse maxi démontrée - 10%)



vne
210 km/h 


maxi démontrée pour les essais :




220 km/h


DISTANCES







décollage, passage des 15 m


sans volets

300 mètres





avec volets

200 mètres


atterrissage, passage des 15 m


sans volets

250 mètres





avec volets

200 mètres


roulage au décollage


sans volets

130 mètres





avec volets

100 mètres



décollage d'urgence avec volets



80 mètres


roulage à l'atterrissage


sans freins

200 mètres





avec freins

100 mètres




atterrissage d'urgence


60 mètres


finesse

sans moteur à 90 km/h


12


taux de chute

sans moteur à 85 km/h


2.2 m/s


taux de montée

à 100 km/h


4,5 m/s 
à 3 000 tr/min 


facteur de charge utile




4g / -2g


limite vent traversier




30 km/h

Performances et caractéristiques du Guépy 




AILE RECTANGULAIRE










MOTEUR








Jabiru 80 cv


MASSES







masse maxi sans extension




450 kg


masse maxi avec extension 5% (parachute, flotteurs...)




472,5 kg


masse à vide mini sans options




240 kg


masse à vide maxi avec options




286 kg


masse à vide maxi avec extension 5%




306 kg


VITESSES







décrochage

sans volets
masse max
vso
60 km/h




avec volets
masse max
vsof
-


mini en palier

sans volets
masse max
vs1
65 km/h




avec volets
masse max
vs1f
-


montée

sans volets


90 km/h




avec volets


-


approche

avec volets
sans moteur 

80 km/h





avec moteur 

75 km/h


maxi de sortie des volets



vfe
-


maxi portes ouvertes 




130 km/h


de manoeuvre



va
120 km/h


air turbulent



vno
130 km/h


croisière

économique


120 km/h
2 500 tr/min




normale


145 km/h
2 800 tr/min




maxi continue 


170 km/h
3 100 tr/min


à ne jamais dépasser
(vitesse maxi démontrée - 10%)



vne
180 km/h


maxi démontrée pour les essais :




200 km/h


DISTANCES







décollage, passage des 15 m


(sans volets)

250 mètres


atterrissage, passage des 15 m


(sans volets)

200 mètres


roulage au décollage


(sans volets)

100 mètres



décollage d'urgence



70 mètres


roulage à l'atterrissage


sans freins

100 mètres





avec freins

70 mètres




atterrissage d'urgence


50 mètres


finesse

sans moteur à 90 km/h


12


taux de chute

sans moteur à 75 km/h


2 m/s


taux de montée

à 5 200 tr/min et 100 km/h


4 m/s 


facteur de charge utile




4g / -2g


limite vent traversier




30 km/h

